Образец № 2а.2.

**Таблица за техническо съответствие по артикули за обособена позиция № 2 Доставка и монтаж на обзевеждане**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **арт.****№**  | **позиция в инв. проект/****код** | **Наименование на артикула** | **Технически характеристики**  | **Примерна визуализация/схема на артикулите** | **Съответстие****да / не/****по-добре** | **Описание на параметрите на предложения****артикул с конкретни размери** | **Снимка/визуализация/****схема**  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | 2.1 | Маса ученическа двуместна 120/50/76 см | Двуместна ученическа маса с р-ри: **д.120/ ш.50/ в.76см.,** правоъгълна форма с основен горен плот и рафт за багаж. Материали:горен плот: ЛПДЧ 25 mm, рафт - ЛПДЧ 18 mm, царга с широчина най-малко 300 mm - ЛПДЧ 18 mm., цвят избелен дъб. Метална конструкция от квадратен профил със сечение не по-малко от 40/40/2mm с прахово полимерно покритие (черен мат), 2 броя П-образен профил, с метална греда за свързване на краката под плота.Всички отвори на металната конструкция да са затворени с пластмасови тапи, които не могат да се изваждат без инструмент. |  |  |  |  |
| 2 | 2.2 | Маса ученическа триместна 180/50/76 см | Триместна ученическа маса с р-ри: **д.180/ ш.50/ в.76см.,** в правоъгълна форма с основен горен плот и рафт за багаж. Материали:горен плот: ЛПДЧ 25 mm, рафт - ЛПДЧ 18 mm, царга с широчина най-малко 300 mm - ЛПДЧ 18 mm., цвят избелен дъб.Метална конструкция от квадратен профил със сечение не по-малко от 40/40/2mm с прахово полимерно покритие (черен мат), 2 броя П-образен профил, с метална греда за свързване на краката под плота.Всички отвори на металната конструкция да са затворени с пластмасови тапи, които не могат да се изваждат без инструмент. |  |  |  |  |
| 3 | 2.3 | Бюро с контейнер 120/60/76 см | Бюро с р-ри: д**.120/ ш.60/ в.76см.,** с контейнер Материал: ЛПДЧ. Дебелина на плота мин. 25 mm, преден панел - ЛПДЧ 18 mmс широчина най-малко 300 mm. Крака с широчина най-малко 450 mm.Подвижен контейнер с р-ри: **д. 40/ ш.50/ в.68см.,** с една врата и рафт - 1бр. монтиран по средата на височината. Цвят избелен дъб. |  |  |  |  |
| 4 | 2.4 | Бюро с метални крака 120/60 см | Бюро с р-ри: **д.120/ ш.60/в. 76см.**Здрава метална конструкция, с цилиндрични крака, полимерно прахово боядисани, цвят черен. Всички отвори на металната конструкция да са затворени с пластмасови тапи, които да не могат да се изваждат без инструмент.Плот: ЛПДЧ 25 mm, цвят избелен дъб |  |  |  |  |
| 5 | 2.5 | Бюро с метални крака 140/80 см | Бюро с р-ри: **д.140/ ш.80/ в.76см.**Здрава метална конструкция, с цилиндрични крака, полимерно прахово боядисани, цвят черен. Всички отвори на металната конструкция да са затворени с пластмасови тапи, които да не могат да се изваждат без инструмент.Плот: ЛПДЧ 25 mm, цвят избелен дъб |  |  |  |  |
| 6 | 2.7 | Маса ученическа двуместна 110/55/76 см | Двуместна ученическа маса с р-ри: **д.110/ ш.55/ в.76см.,** в правоъгълна форма с основен горен плот и рафт за багаж. Материали:горен плот: ЛПДЧ 25 mm, рафт - ЛПДЧ 18 mm, царга с широчина най-малко 300 mm - ЛПДЧ 18 mm., цвят избелен дъб.Метална конструкция от квадратен профил със сечение не по-малко от 40/40/2mm с прахово полимерно покритие (черен мат), 2 броя П-образен профил, с метална греда за свързване на краката под плота.Всички отвори на металната конструкция да са затворени с пластмасови тапи, които не могат да се изваждат без инструмент. |  |  |  |  |
| 7 | 2.8 | Маса за хранене 130/70/75 см | Маса с р-ри: **д.130/ш.70/в.75см.**Материал: бук масив, плот с дебелина минимум 20 mm, укрепваща царга, крака със сечение минимум 50 х 50 mm. Водоустойчив полиуретанов лак, цвят бук. |  |  |  |  |
| 8 | 2.9 | Маса за хранене 80/80/75 см | Маса с р-ри: **д.80/ш.80/в.75см.**Материал: бук масив, плот с дебелина минимум 20 mm, укрепваща царга, крака със сечение минимум 50 х 50 mm. Водоустойчив полиуретанов лак, цвят бук. |  |  |  |  |
| 9 | 1.2 | Стол трапезарен | Стол трапезарен, без тапицерия материал: бук масив, цвят бук, в тоналност близка до цвета на артикули № 7 и 8• Ширина на седалката: 42 - 44 см.• Височина на седалката от земята: 47- 49 см.• Цялостна височина на стола 88 – 90 см. • Дълбочина на седалката 47– 50 см. |  |  |  |  |
| 10 | 2.10 | Бюро за компютър 90/60/74 см |  Бюро с размери: **д. 90/ ш. 60/ в. 74см.** Материал: ЛПДЧ. Дебелина на плота мин. 25mm., преден панел с широчина най-малко 300 mm. Крака с широчина най-малко 450 mm. Място за компютър в обема на бюрото в ляво, отвор за кабели в плота и в рафта в ляво и капачка за кабели, цвят: избелен дъб |  |  |  |  |
| 11 | 2.11 | Бюро за компютър 120/70/76 см | Бюро с размери: **д. 120/ ш. 70/ в. 76см.** . Материал: ЛПДЧ. Дебелина на плота мин. 25mm. преден панел с широчина най-малко 300 mm. Крака с широчина най-малко 450 mm. Място за компютър в обема на бюрото в ляво, отвор за кабели в плота и в рафта в ляво и капачка за кабели, цвят:избелен дъб |  |  |  |  |
| 12 | 2.12 | Бюро с 2 контейнера 180/80/76 см | Бюро с размери: **д. 180/ ш. 80/ в. 76см.**с два контейнера.Материал: ЛПДЧ. Дебелина на плота мин. 25мм, преден панел с широчина най-малко 300 mm. Крака с широчина най-малко 450 mm. с два подвижни контейнера, както следва: 1 контейнер с размери: **д. 40/ ш. 50/ в. 68см.**с вратичка + ключ и 2 междурафтия; 1 контейнер с размери: **д. 40/ ш. 50/ в. 68см.**с 4 чекмеджета + ключ. цвят: избелен дъб |  |  |  |  |
| 13 | 2.13 | Помощно бюро 80/50/76 см | Помощно бюро с размери: **д. 80/ ш. 50/ в. 76см.** , монтирано към артикул 12. - три броя в ляво и два броя в дясно.Материал: ЛПДЧ. Дебелина на плота мин. 25mm, преден панел с широчина най-малко 300 mm. Крак с широчина най-малко 450 mm. Цвят избелен дъб |  |  |  |  |
| 14 | 2.14 | Бюро 150/70/76 см | Бюро с размери: **д. 150/ ш. 70/ в. 76см.**Материал: ЛПДЧ. Дебелина на плота мин.25mm. Крака с широчина най-малко 450mm с преден панел, разположен по цялата височина на бюрото. Цвят избелен дъб.  |  |  |  |  |
| 15 | 2.15 | Маса 210/80 /75 см | Заседателна маса с р-ри:**д. 210/ш. 80/ в. 75см**Материал: ЛПДЧ,Дебелина на плота мин. 25 mm. Крака с широчина най-малко 700 mm. С укрепваща царга с височина 150mm в средата на плотаЦвят избелен дъб |  |  |  |  |
| 16 | 2.16 | Сектор 90 градуса 80/80/76 см | Монтиран към артикул 12.Сектор 90 градуса с размери: **д. 80/ ш. 80/ в. 76см.**, изработен от ЛПДЧ. Дебелина на плота мин. 25mm. Цвят избелен дъб. С метален цилиндричен крак, с полимерно прахово боядисване, цвят светло сив металик затворен с пластмасова тапа, която да не може да се изважда без инструмент. |  |  |  |  |
| 17 | 2.17 | Бюро 2 контейнера 180/60/76 см | Бюро с размери: **д. 180/ ш. 60/ в. 76см. с** два контейнера.Материал: ЛПДЧ. Дебелина на плота мин. 25mm., преден панел с широчина най-малко 300 mm. Крака с широчина най-малко 450 mm. С два подвижни контейнера, както следва: 1 контейнер с размери: **д. 40/ ш. 50/ в. 68см.**с вратичка + ключ и 2 междурафтия; 1 контейнер с размери: **д. 40/ ш. 50/ в. 68см.**с 4 чекмеджета + ключ. цвят: избелен дъб |  |  |  |  |
| 18 | 2.20 | Бюро 130/70/74 см | Бюро **с р-ри:****д.130/ ш.70/ в.74см.**Материал:горен плот: ЛПДЧ 25 mm, преден панел с широчина най-малко 400 mm - ЛПДЧ 18 mm. Крака ЛПДЧ с широчина най-малко 600 mm. Цвят избелен дъб. |  |  |  |  |
| 19 | 2.21 | Бюро 115/50/74 см | Бюро **с р-ри: д.115/ ш.50/ в.74см.**Материал:горен плот: ЛПДЧ 25 mm, преден панел с широчина най-малко 400 mm - ЛПДЧ 18 mm. Крака ЛПДЧ с широчина най-малко 600 mm. Цвят избелен дъб. |  |  |  |  |
| 20 | 3.1 | Бяла дъска 120/240 см | Бяла дъска с алуминиева рамка с р-ри: в.120/д. 240 см |  |  |  |  |
| 21 | 3.2 | Бяла дъска 120/140(280) см | Бяла дъска с р-ри: в.120/ д.140см. (280см. - разгъната) с алуминиева рамка, 3 крила, две от които подвижни, двустранни крила, осигуряващи пет работни повърхности. Здрава алуминиева рамка. Магнити, които затварят крилата на дъската.  |  |  |  |  |
| 22 | 5.1 | Библиотека 80/40/200 см | Библиотека тип етажерка открита **с р-ри:** **д.80/ ш.40/ в.200см.**, изработена изцяло от ЛПДЧ 18 mm, с изключение на гърба и цокъла, които могат да бъдат от ЛПДЧ 16 mm. Захващане на тавана, дъното и гърба за страниците с евровинтове 5/50 или по-големи. Отстояние на рафтовете от горно дъно и един от друг 360 mm. Захванати твърдо с метална връзка. Цокъл с височина 60 mm; Цвят избелен дъб. |  |  |  |  |
| 23 | 5.2 | Шкаф - гардероб 120/60/200 см | Шкаф - гардероб **с р-ри:** **д.120/ ш.60/ в.200 см**Изработен изцяло от ЛПДЧ 18 mm, с изключение на гърба, цокъла и вратичките, които могат да бъдат от ЛПДЧ 16 mm. Захващане на тавана, дъното и гърба за страниците с евровинтове 5/50 или по-големи. Три крила с по 5 междурафтия. Възможност за регулиране във височина между рафтовете.Цвят избелен дъб. |  |  |  |  |
| 24 | 5.3 | Шкаф - етажерка 5 рафта 80/40/200 см | Шкаф-етажерка **с р-ри:** **д.80/ ш.40/ в.200 см.**Изработен изцяло от ЛПДЧ 18 mm, с изключение на гърба, цокъла и вратичките, които могат да бъдат от ЛПДЧ 16 mm. Захващане на тавана, дъното и гърба за страниците с евровинтове 5/50 или по-големи. Отстояние на рафтовете от горно дъно и един от друг 360 mm., общо 5 междурафтия. Две плътни врати и три открити междурафтия. Цвят избелен дъб. |  |  |  |  |
| 25 | 5.4 | Нощно шкафче 48/40/47см | Нощно шкафче с р-ри: **ш.48/ д.40/ в.47см** Изработено от ЛПДЧ 18 mm, с вратичка и едно междурафтие над вратичката. Цвят избелен дъб |  |  |  |  |
| 26 | 5.5 | Шкаф за телевизор 112/42/55 см | Шкаф за телевизор **с р-ри:** **д.112/ ш. 42/ в.55 см.** Изработен от ЛПДЧ 18mm, с две плътни врати и 1 междурафтие над вратите. |  |  |  |  |
| 27 | 5.6 | Холна маса  | Холна маса 2 в 1.Материал: ЛПДЧ 18mm; Размер на голямата маса **д: 80/ ш.45/ в. 55см,** цвят избелен дъб.Размер на малката маса **д: 60/ ш.35/ в. 40см,.** Цвят избелен дъб |  |  |  |  |
| 28 | 5.8 | Легло единично | Легло единично с табла с р-ри: д.194/ ш.86/ в.55 см,изработено от ЛПДЧ 25mm, за матрак с р-ри д.190/ш.82см. Цвят избелен дъб |  |  |  |  |
| 29 | 5.9 | Легло спалня | Легло спалня с табла с р-ри: д.194/ ш.146/ в.55 см, изработено от ЛПДЧ 25 mm,за матрак д. 190/ ш.144см.Цвят избелен дъб |  |  |  |  |
| 30 | 5.10 | Шкаф-етажерка с врати 80/40/120 см | Шкаф-етажерка **с р-ри:** **д. 80/ ш. 40/ в. 120 см**Изработен изцяло от ЛПДЧ 18 мм, включително гърба. С 3 междурафтия, две от които затворени с вратички. Цвят избелен дъб |  |  |  |  |
| 31 | 5.11 | Библиотека 80/32/200 см | Библиотека **с р-ри:** **д.80/ ш. 40/ в. 200 см.** , тип етажерка открита, изработена изцяло от ЛПДЧ 18 мм, с изключение на гърба и цокъла, които могат да бъдат от ЛПДЧ 16 mm.Захващане на тавана, дъното и гърба за страниците с евровинтове 5/50 или по-големи. Отстояние на рафтовете от горно дъно и един от друг 360 mm. С 5 междурафтия, захванати твърдо с метална връзка. Цокъл с височина 60 mm; Цвят: избелен дъб |  |  |  |  |
| 32 | 5.12 | Гардероб 50/35/200 см  | Гардероб с р-ри: **д. 50/ ш.35/ в. 200 см**Изработен от ЛПДЧ 18 мм, с изключение на гърба, цокъла и вратата, които могат да бъдат от ЛПДЧ 16 mm. Захващане на тавана, дъното и гърба за страниците с евровинтове 5/50 или по-големи. С лост за закачалки и 1 рафт отдолу.Цвят: избелен дъб |  |  |  |  |
| 33 | 8.1 | Холна гарнитура | Холна гарнитура - ъглова, с габаритни размери ш. 153-155/ д. 233-240/ в. 65-68 см.- корпус - ПДЧ/ дървен материал - тапицирана с висококачествена дамаска в пастелни топли тонове, - облегални и декоративни възглавници – дунапренсъс стабилни крака  |  |  |  |  |
| 34 | 8.2 | Релакс фотьойл | Стол за релаксПоставка за крака и облегалка с механизъм за различни положения на тялото. Тапициран с еко кожа, бежов цвят |  |  |  |  |
| 35 | 8.3 | Разтегателен диван | Разтегателен диван, Габаритен размер д. 198-202/ ш. 80-90 / в. 85 - 90см.  корпус - ПДЧ/ дървен материал.Тапициран с висококачествена дамаска в пастелни тонове.Със стабилни крака. |  |  |  |  |
| 36 | 9.1 | Пейка за съблекалня 90/33/46 см | Пейка за съблекалня с р-ри: **д.90/ ш. 33/ в.46 см**Метална конструкция от квадратен профил със сечение не по-малко от 30/30/2mm с прахово полимерно покритие, цвят светлосив, дъски от бук, лакирани, цвят бук |  |  |  |  |
| 37 | 9.2 | Гардероб за съблекалня 38/45/185 см | Метален гардероб единичен - Здрава метална конструкция.- Прахово боядисан, цвят сив.- Едноточково заключване.- Уникално заключване за всяко едно гардеробче (резервен ключ). - Стоманена ламарина с дебелина 0.9мм- Вентилационни отвори - Рафт в долната част на гардероба.- Окачалка за дрехи.- Размери: **д. 38/ ш. 45/ в. 185см** |  |  |  |  |
| 38 | 9.10 | Пейка за инвалид 90/60/50h см | Пейка за инвалид с р-ри: **д. 90/ ш. 60/ в. 50 см** Метална конструкция от квадратен профил със сечение не по-малко от 30/30/2mm с прахово полимерно покритие, цвят светлосив,дъски от бук, лакирани, цвят бук |  |  |  |  |
| 39 | 9.11 | Гардероб за инвалид 38/45/120 см | Метален гардероб единичен - Здрава метална конструкция.- Прахово боядисан, цвят сив.- Едноточково заключване, като ключалката да е монтирана не по-високо от 1 метър от пода.- Уникално заключване за всяко едно гардеробче (резервен ключ). - Стоманена ламарина с дебелина 0.9мм- Вентилационни отвори - Рафт в долната част на гардероба.- лост за дрехи, монтиран на височина не по-високо от 1м. от пода.размери: **д.38/ ш. 45/в. 120-185 см** |  |  |  |  |
| 40 | 9.3 | Стояща закачалка | Стояща метална закачалка, съставена от поне шест тръбни профила, заварени към стабилна метална стойка и един към друг така, че да образуват кръгова конфигурация, и да са извити в долната и горната си част. Металната конструкция е прахово боядисана. Всички отвори на металната конструкция да са затворени с пластмасови тапи, които да не могат да се изваждат без инструмент. Цвят черен. | Според посоченото в техническите характеристики. |  |  |  |
| 41 |  9.5 | Еднолицев матрак 82/190 см | Размер ш.82/ д. 190/ в.20смРамка от масивна дървесина, пружина тип Бонел, плат Жакард | Според посоченото в техническите характеристики. |  |  |  |
| 42 | 9.6 | Еднолицев матрак 144/190 см | Размер ш.144/ д.190/ в. 20смРамка от масивна дървесина, пружина тип Бонел, плат Жакард,  | Според посоченото в техническите характеристики. |  |  |  |

Информирани сме, че размерите, посочени от Възложителя в колона № 5 с примерна визуализация/схема на артикулите са ориентировъчни, и **че задължително трябва да предложим артикули, които да отговарят на описанието дадено от Възложителя в колона № 4 Технически характеристики.**

**Таблицата за техническо съответствие по артикули се подписва и подпечатва на всяка страница.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Дата: ..................  |  | ИМЕ И ФАМИЛИЯ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  | Подпис и печат[1]: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | [1] Образецът се подписва от законния представител на участника, или от надлежно упълномощено лице. |